
询比采购文件

一、项目概况
1.项目名称：
吉林省智慧水利科技有限公司智慧工地机房系统采购项目
2.项目编号：
ZKXB-2026-ZHGD-001
3.采购单位：
吉林省智慧水利科技有限公司
4.采购内容及技术/服务要求：
	序号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	备注

	1
	服务器
	技术规格：2U单路标准机架式服务器
CPU：最低配置1颗国产C86架构：采用HYGON处理器，性能不低于HG3350系列，或通用X86架构：采用Intel Xeon处理器，性能不低于RH2285系列。CPU核数≥8核，频率≥3.0GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W；
内存：配置64G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至256GB
硬盘：配置2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持前置3块3.5寸（兼容2.5寸）+后置4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：支持RAID 0/1/5/6/10/阵列模式，支持电容数据保护、阵列在线扩容、阵列级别迁移功能；
PCIE扩展：支持4个PCIE插槽
网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口，支持VGA口。
电源：配置360W或以上电源
	台
	4
	

	2
	交换机
	交换容量≥192Gbps，包转发率≥14.88Mpps，≥8个10/100/1000Mbps自适应电口，≥1个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能
	台
	8
	

	3
	千兆交换机
	千兆POE交换机
提供≥16个千兆PoE电口和≥2个千兆光口
支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率≥230 W
千兆网络接入设计、存储转发交换方式
	台
	2
	

	4
	硬盘
	容量：12TB，外形规格：3.5-inch，接口类型：SATA，刻录技术：CMR
转速：7200RPM，缓存：512MB，最大读取速度≥265MB/s，，接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s，加载/卸载周期≥600,000小时，MTBF≥2,500,000小时，年负荷（TB/年）≥550TB
	个
	40
	

	5
	服务器
	技术规格：2U单路标准机架式服务器
CPU：配置1颗国产C86架构：采用HYGON 5435系列及以上规格处理器或通用X86架构：采用Intel Xeon处理器，性能规格不低于2288HV6对应处理器配置。
核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.5GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz
内存：配128G DDR5，4根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD+2块4T 7.2K SATA，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)
PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽
网口：2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，支持VGA,≥4个USB接口，支持Type-C Debug接口，电源：配置550W或以上电源
	台
	2
	

	6
	微型计算机
	CPU：i7-12700(12核/2.1GHz)；12核20线程或以上，内存：16GB，固态硬盘：1个256G SSD，机械硬盘：1个2T HDD，扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0，显示器：23.8英寸或以上
显卡：独立显卡，显存容量≥2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA，需要配置键盘鼠标
	台
	2
	

	7
	下一代防火墙
	冗余电源，SSD硬盘≥480G，接口不少于：1*MGMT（管理口）、16*千兆电接口、8*千兆光接口、4*万兆光接口。至少包含15个并发SSLVPN用户授权。
网络层吞吐量≥10G,应用层吞吐量≥3G,最大并发连接数≥1000万,新建连接数≥50万。三年维保，包含IPS、AV模块及特征库更新
	台
	4
	

	8
	网络安全软件
	使用期限5年
	项
	1
	

	9
	交换机
	24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot
	台
	4
	

	10
	交换机
	交换容量：672Gbps，转发性能：144Mpps，24*10/100/1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口，内置单电源，无风扇自然散热，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理
	台
	4
	

	11
	UPS主机
	额定容量：10000VA / 9000W
输入频率范围：50/60±10%（自适应）
输入功率因数：>0.99（满载）
输出电压：208/220/230/240±1%
输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%
整机效率：最高可达95%
过载能力：100%-130%：过载维持1min；130%-150%：过载维持1s；150%以上：过载维持200ms
电池电压：384V  （默认32节）
输出方式（塔式）：输出插座+接线排
通信功能：RS232、USB、SNMP、干接点、EPO等
保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护
告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路
	台
	1
	

	12
	12V阀控式铅酸蓄电池
	标称电压：12V
额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃）
	块
	32
	


备注：
（1）服务器需同一品牌并且统一架构，交换机需同一品牌，硬盘需同一品牌，12V阀控式铅酸蓄电池需同一品牌;
（2）包含服务器所需平台软件及数据库软件;
（3）中选人需提供技术支持需派人在现场进行配合安装服务;
（4）各类辅材，机柜及UPS电池架由中选人负责提供;
（5）任何元件或装置，在本技术条件中没有专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的机房系统又是必不可少的，这些元件或装置也应由中选人提供。
5.最高限价：
最高限价为人民币950000.00元（大写:人民币玖拾伍万元整），报价超过最高限价的，按无效响应处理。
2.响应文件要求：
（1）电子版文件：格式为PDF和可编辑的word文档各一份；
（2）签字盖章要求：按响应文件格式要求；
（3）响应有效期：自递交截止之日起60天；
（4）本项目不收取保证金；
（5）不接受联合体、不允许分包、不允许转授权；
（6）逾期送达的，直接拒收，按无效响应处理；
3.联系人
征集人：吉林省智慧水利科技有限公司
地址：吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚金融中心6号楼
联系人：付宇懋
联系电话：0431-81912082
16643571717
邮箱：19580131811@163.com
三、评审规则及响应需提供材料
1.评审方式：本项目采用综合打分法评审，评审小组按商务、技术、报价三大项进行打分，总分100分，得分最高者为中选候选人（得分相同的，报价较低者优先）。
2.资格审查材料
（1）有效的营业执照复印件（加盖供应商公章，经营范围包含本项目主要相关业务）；
（2）法定代表人身份证明及身份证复印件（加盖公章）；
（3）法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（若授权他人参与，加盖公章、签字齐全）；
（4）无失信被执行人记录查询截图（截图需清晰，加盖公章，查询时间为响应递交前1个月内）；
（5）响应函（按第五条格式填写，加盖公章、签字）；
3.评审打分标准
总分100分，其中：
[bookmark: _GoBack]（1）报价部分（65分）：报价≤最高限价的；
1）投标人投标报价等于评标基准价时，得分为满分65分。
2）当投标报价高于评标基准价时，
报价得分＝65-2×［投标报价-评标基准价］÷评标基准价×100；
3）当投标人报价低于评标基准价时，
报价得分＝65-1×［评标基准价-投标报价］÷评标基准价×100；
4）评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。报价超过最高限价的，得0分。
5）[image: ]基准价计算方法如下：
6）报价超过最高限价的，得0分。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]（2）技术方案（20分）：围绕响应人针对本项目核心技术人员投入、现场配合安装方案、安全保障方案、应供货保障措施等内容进行综合评分；优秀得20-13分；良好得12-7分；一般得6-1分；不提供不得分；
（3）商务部分（10分）：类似项目业绩（2021年1月1日至今每提供1份包含服务器的同类项目且合同总额超过50万元得2分，最多10分）；
（4）企业信誉（5分，以下内容提供齐全得5分，不齐全得0分）：
1）提供近1个月内的信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被人民法院列入失信被执行人名单，无重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录；
2）提供近1个月内的国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被列入严重违法失信名单（黑名单）、无影响本项目履约的行政处罚记录。
4.无效响应、否决中选、重新询比情形
1. 无效响应情形：
（1）未按第二条要求递交响应文件（逾期、未密封、盖章不全等）；
（2）资格审查材料缺失、无效或不符合要求；
（3）报价超过最高限价或未按要求填写报价；
（4）响应文件内容虚假、弄虚作假；
（5）未按要求承诺不联合体、不转包分包；
（6）响应文件缺项、漏项，未按格式填写。
2. 否决中选情形：
（1）中选供应商未按要求签订合同；
（2）中选供应商存在弄虚作假、违约等行为；
（3）中选供应商资质失效、无法履行合同。
3. 重新询比情形：
（1）有效响应供应商不足3家；
（2）所有响应供应商均不符合采购要求；
（3）中选供应商被否决后，无其他合格候选人；
（4）采购需求发生重大变更。
四、中选及合同约定
1.中选公示、中选通知书发放
（1）中选公示：评审结束后，采购单位将中选候选人名单在本单位官网（或指定平台）公示，公示期为1日；
（2）中选通知书发放：公示无异议后，3个工作日内，采购单位向中选供应商发放中选通知书，中选通知书具有法律效力。
2.合同签订时限、履约要求
（1）合同签订时限：中选供应商收到中选通知书后30日内，与采购单位签订采购合同，逾期未签订的，视为放弃中选资格；
（2）履约要求：按采购文件要求、响应文件承诺及合同约定，按时、按质、按量完成供货/服务，不得擅自变更履约内容、降低质量标准。
3.付款方式、质保及售后服务要求
（1）付款方式：全部货物到场且经过采购人进场验收合格后支付合同总金额的70%，现场配合安装及调试完成，整体项目验收合格后支付合同总金额的27%，剩余3%作为质保金，质保期满无质量问题后无息支付；
（2）质保要求：质保期为1年（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，供应商需免费维修、更换；
（3）售后服务要求：按第二条约定的响应时限、服务标准执行，提供包含但不限于免费现场安装调试以及技术咨询、培训服务。
五、响应文件格式



        	                                 （项目名称）

        	                                 （项目编码）


响 应 文 件





响应人：                            （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

 	年 	月 	日

[bookmark: _Toc32049][bookmark: _Toc8351][bookmark: _Toc28432][bookmark: _Toc3145][bookmark: _Toc17031]目  录

[bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc18602][bookmark: _Toc13957][bookmark: _Toc27426]一、响应函
二、法定代表人身份证明 
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
四、资格审查资料
五、相关业绩
六、技术方案
七、报价表
1、 [bookmark: _Toc30775][bookmark: _Toc5494][bookmark: _Toc27319][bookmark: _Toc2547]响应函
吉林省智慧水利科技有限公司
我方已仔细研究了 	（标段项目名称）询比文件的全部内容，愿意参与本项目询比，并按合同约定履行义务，质量标准达到                     。
我方的响应文件包括下列内容：
一、响应函
二、法定代表人身份证明 
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
四、资格审查资料
五、相关业绩
六、技术方案
七、报价表
响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。
我方承诺，我方响应询比文件的全部要求。
我方承诺在询比文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
如我方中选，我方承诺：
（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
我方在此声明，所递交的询比文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人：	（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：        	（签字或盖名章）
地 址：           	           
电 话： 	           
传 真： 	           
邮政编码：	
 	年 	月 	日

二、法定代表人身份证明

响应人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件。
注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。







响应人： 	（单位公章）
202X年X月X日
[bookmark: _Toc31048][bookmark: _Toc23822][bookmark: _Toc18880][bookmark: _Toc21177]三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（响应人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 	  （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 	。
代理人无转委托权。


附：委托代理人须为本单位正式在岗职工，须提供身份证正反面复印件。

注：本授权委托书需由响应人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。


响  应 人：                        （单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                      
委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                      


[bookmark: _Toc29450][bookmark: _Toc29305][bookmark: _Toc7191][bookmark: _Toc18060]四、资格审查资料
[bookmark: _Toc14553][bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc15270]（一）基本情况表
	响应人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	（注：优先留存项目直接负责人有效联系电话，请勿填报前台、无关办公座机等无效联系电话）

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	响应人须知要求响应人需具有的各类资质证书
	
类型：	等级：	证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	响应人关联企业情况（包括但不限于与响应人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：响应人应在本表后附相关证明材料：
（1） 营业执照；
（2） 一般纳税人证明（证明材料可为电子税务局网页端「一般纳税人资格查询」截图（带税务系统页面）或增值税一般纳税人资格备案/登记表）或其他能证明具备开具增值税专用发票的证明（例如近一年内开具的增值税专用发票等）；
（3） 基本账户信息；
（4） 响应人关联企业证明材料（如有）；（清晰的复印件加盖响应人公章）。
（5） 法定经营、行业准入、合规认证强制要求的资质证书（如有，经销商和代理商提供相应的资质证明材料）；




附件1
...

（二）信用情况
注：1）提供近1个月内的信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被人民法院列入失信被执行人名单，无重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录；
2）提供近1个月内的国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询截图，须完整显示：未被列入严重违法失信名单（黑名单）、无影响本项目履约的行政处罚记录。

[bookmark: _Toc7211]五、相关业绩
业绩汇总表
	序号
	客户单位名称
	工程名称
（项目名称）
	合同价格
（万元）
	合同签订
时间
	联系人
及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
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[bookmark: _Toc3000][bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc24523][bookmark: _Toc13111]六、技术方案
围绕响应人针对本项目核心技术人员投入、现场安装方案、安全保障方案、应供货保障措施、质量保修期限、质保响应时间等内容进行说明。

七、报价表
项目名称：                                     项目编号：
	序号
	产品/服务名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税
单价（元）
	税率
（%）
	含税单价
单价（元）
	备注

	1
	服务器
	技术规格：2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗                                  （需填写cpu品牌及型号）
内存：配置64G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至256GB
硬盘：配置2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘，最高支持前置3块3.5寸（兼容2.5寸）+后置4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：支持RAID 0/1/5/6/10/阵列模式，支持电容数据保护、阵列在线扩容、阵列级别迁移功能；
PCIE扩展：支持4个PCIE插槽
网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口，支持VGA口。
电源：配置360W或以上电源
	台
	4
	
	13%
	
	

	2
	交换机
	交换容量≥192Gbps，包转发率≥14.88Mpps，≥8个10/100/1000Mbps自适应电口，≥1个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能
	台
	8
	
	13%
	
	

	3
	千兆交换机
	千兆POE交换机
提供≥16个千兆PoE电口和≥2个千兆光口
支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率≥230 W
千兆网络接入设计、存储转发交换方式
	台
	2
	
	13%
	
	

	4
	硬盘
	容量：12TB，外形规格：3.5-inch，接口类型：SATA，刻录技术：CMR
转速：7200RPM，缓存：512MB，最大读取速度≥265MB/s，，接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s，加载/卸载周期≥600,000小时，MTBF≥2,500,000小时，年负荷（TB/年）≥550TB
	台
	10
	
	13%
	
	

	5
	服务器
	技术规格：2U单路标准机架式服务器
CPU:1颗                                  （需填写cpu品牌及型号）核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.5GHz，TDP≥135W，末级缓存容量≥32MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz
内存：配128G DDR5，4根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD+2块4T 7.2K SATA，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘
阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)
PCIE扩展：支持4个PCIe 4.0扩展插槽
网口：2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，支持VGA,≥4个USB接口，支持Type-C Debug接口，电源：配置550W或以上电源
	台
	2
	
	13%
	
	

	6
	微型计算机
	CPU：i7-12700(12核/2.1GHz)；12核20线程或以上，内存：16GB，固态硬盘：1个256G SSD，机械硬盘：1个2T HDD，扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0，显示器：23.8英寸或以上
显卡：独立显卡，显存容量≥2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA，需要配置键盘鼠标
	台
	2
	
	13%
	
	

	7
	下一代防火墙
	1U机型，冗余电源，SSD硬盘≥480G，接口不少于：1*MGMT（管理口）、16*千兆电接口、8*千兆光接口、4*万兆光接口。至少包含15个并发SSLVPN用户授权。
网络层吞吐量≥10G,应用层吞吐量≥3G,最大并发连接数≥1000万,新建连接数≥50万。三年维保，包含IPS、AV模块及特征库更新
	台
	4
	
	13%
	
	

	8
	网络安全软件
	使用期限5年
	项
	1
	
	13%
	
	

	9
	交换机
	24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4 个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot
	台
	4
	
	13%
	
	

	10
	交换机
	交换容量：672Gbps，转发性能：144Mpps，24*10/100/1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口，内置单电源，无风扇自然散热，支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理
	台
	4
	
	13%
	
	

	11
	UPS主机
	额定容量：10000VA / 9000W
输入频率范围：50/60±10%（自适应）
输入功率因数：>0.99（满载）
输出电压：208/220/230/240±1%
输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2%
整机效率：最高可达95%
过载能力：100%-130%：过载维持1min；130%-150%：过载维持1s；150%以上：过载维持200ms
电池电压：384V  （默认32节）
输出方式（塔式）：输出插座+接线排
通信功能：RS232、USB、SNMP、干接点、EPO等
保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护
告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路
	台
	1
	
	13%
	
	

	12
	12V阀控式铅酸蓄电池
	标称电压：12V
额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃）
	块
	32
	
	13%
	
	

	合计
	不含税总价：¥             元，大写：

	
	税金：¥             元，大写：

	
	含税总价：¥             元，大写：


备注：
1. 本报价包含货物/服务、运输、安装、辅材、机柜、UPS电池架、税费等所有费用，不再额外收取任何费用；2.发票为增值税专用发票，税率为13%。
                               供应商（盖章）：                       
                                                    法定代表人（或授权代表）（签字）：                                                                  202X年X月X日
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