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采购设备清单
	序号
	名称
	参数

	1
	北斗传输设备
	支持北斗三号短报文通信，报文长度≥1000汉字/次，含5年通信费用，能够与防汛大脑智慧平台数据互通。

	2
	北斗卫星终端
	北斗入网许可证:取得中国信息通信研究院北斗三号RDSS终端入网备案、入网许可编号；必须支持北斗三号区域短报文通信服务，卫星接收通道数不少于40通道
必须支持北斗三号区域短报文通信服务，卫星接收北斗卫通道数不少于40通道套
标准AC220V市电输入；兼容DC12-32V直流后备蓄电池供电
待机静态功耗:≤10-15W 
后备供电:可外接UPS不间断电源。

	3
	4G/5Gsim卡
	含5年通信费用，能够与防汛大脑智慧平台数据互通。

	4
	服务器
	提供基础算力底座，支持X86/信创多架构处理器，可承载模型训练推理、实时数据计算、三维场景渲染及业务应用部署；采用全冗余硬件架构保障高可靠运行，支持GPU/PCIe灵活扩展，兼容主流虚拟化与操作系统，满足算力承载需求。

	5
	GNSS监测站
	卫星系统:三星六频及以上；卫星载波GPS:L1+L2 GLONASS:L1+L2北斗B1+B2 GALILE0:E1/E5b;静态精度:平面土(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm);工作温度-40℃~80℃; 
防护等级:IP67;低功耗，含混凝土结构(C20F250)基座及预埋地笼(含螺母、垫片)、防雷接地，具体尺寸及埋件需根据施工单位采购的设备规格尺寸确定。 

	6
	GNSS基准站
	卫星系统:三星六频及以上；卫星载波GPS:L1+L2 GLONASS:L1+L2 北斗B1+B2 GALILE0:E1/E5b;静态精度:平面土(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm);工作温度-40℃~80℃ 
防护等级:IP67,低功耗，含混凝土结构(C20F250)基座及预埋地笼(含螺母、垫片)、防雷接地，具体尺寸及埋件需根据施工单位采购的设备规格尺寸确定。

	7
	虚拟化/超融合服务器
	集成计算、存储、网络、安全全栈虚拟化能力；支持虚拟机全生命周期管理、热迁移与高可用集群，内置分布式虚拟网络与安全防护，可灵活构建多租户资源池；支持存算融合/分离多种部署模式与平滑扩容，实现快速交付与资源弹性调度。

	8
	浮子式水位计
	水位变幅:10m、20m、30m、40m(各站根据需要选用)；误差:±1cm(10m变幅)；分辨率:1cm;数据采集准确率:99.99%;存储容量:>32M; 接口:RS232或RS485接口；波特率:1200、2400、4800、9600波特任选； 
水温、湿度:水温0~40℃,环境温度-40C~+45℃; 湿度:95%H;MTBF>10年。 

	9
	气泡水位计
	(1)测量量程:0~20米
(2)测量精度:士0.1%F.S.
(3)输出信号:RS485或4-20mA
(4)供电电压:DC12-24v
(5)防护等级:IP68
(6)其他:需配置气泵、气管及干燥瓶，适用于有固定安装位置和稳定气源的静水区域
(7)配套保护管:材质为镀锌钢管，直径50mm，气容探头应固定在最低水位线下0.5米，探头不能随水流和浪涌产生颤动。人工水位比对校准，调试完成后水位测量误差满足项目技术指标。
(8)配重不锈钢保护罩、地笼、配重块及安装支架。

	10
	通信模块
	双频GSM/GPRS/CDMA调制解调器(EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz); 输入电压:5V~36V;温度范围:-30℃~+70℃ 工作状态，-40℃~+85℃保存状态；天线接口:SMA-K(阴头)/50欧姆；滑入式SIM卡储存器。

	11
	LC-P1265蓄电池
	额定电压:DC12V;电池容量:65AH;充电限制电压:14.7V;工作温度:-25℃~55℃;防护等级:IP68。

	12
	太阳能板
	标称功率:40Wp(W);最佳工作电压:17.5
(VMPP);最佳工作电流:0.75(IMPP);短路电流:0.81(IMPP);开路电压:21.4 (VOC);绝缘强度:100M;耐压: AC500V,DC500V;抗风强度:60m/s;类型: 单晶硅准方片型。

	13
	数传仪
	用途:把测量端机数据发送到测站参数:内置5W大功率230MHz水利专用发射电台、高增益全向吸盘天线、5米低损耗同轴馈线、专用信号避雷器；核心参数:采用国家水利专用230MHz授权通信频段，抗干扰、防频串扰，支持点对点专属传输；具备数据加密、校验重传、断线缓存补传功能；支持自报式、应答式、增量加报多种工作模式；适配野外高低温、高湿环境，集成防雷、过压、反接保护，满足水文测报规范要求。 
设备组成:包括5W发射电台、吸盘天线、5米低功耗馈线、避雷器、采用230MHz频率。

	14
	数据接收处理机
	用途:负责接收水位点水位数据并可固态存储、打印数据等
参数:专用处理主机、230Mz配套接收电台、嵌入式微型热敏打印机、17AH免维护铅酸蓄电池、智能充电保护器、水文专用数据后处理软件；核心参数；支持多测站并发数据接收，内置大容量固态存储，可长期存储历史水文数据，支持数据回溯、查询、整编；配备智能充电保护模块，具备过充、过放、短路保护，断电后可独立续航值守；支持实时数据、定时数据、异常数据报表自动打印，配套软件兼容标准水文规约，可完成数据统计、整编、异常告警。 
设备组成:主机、接收电台、微型打印机，17AH免维护电池、充电保护器、后处理软件等。

	15
	专用台式计算机
	与数据接收处理机连接，运行接受处理及整编软件，RS232接口。 
参数:CPU≥12核；内存≥16GB;配套23.8寸显示器；双千兆网卡；满足水文业务处理7*24h运行。（架设超短波值守软件，与前置机相连，能够直接查询数据）

	16
	雷达水位计
	(1)测量范围:0.8~30米(可根据河道最大水位变幅调整参数) 
(2)分辨力:0.1cm 
(3)测量精度:±2mm(FMCW型)或≤±4mm 
(4)工作频率:80-120GHz 
(5)波束角:≤4⁰~10⁰ 
(6)通讯接口:RS-485(Modbus协议)或SDI-12/4-20Ma 
(7)供电电压:DC+12V 
(8)采样功耗:≤0.2W(静态电流<5mA,工作电流<40mA) 
(9)防护等级:IP68 
(10)防雷等级:≥2KV 
(11)工作温度:-40⁰C~+80⁰C 

	17
	国产化集中式数据库
	1、支持标准SQL；
2、支持标准开发接口；
3、适配麒麟、统信等主流国产化操作系统；
4、支持主备部署；
5、易运维，支持一键式收集诊断信息；
6、支持数据库安全功能。

	18
	侧扫雷达
	设备安装形式以实际供货为准。
1、超高频雷达技术参数：
雷达波段：水文雷达频段
发射峰值功率：≤50dBm（提供无线电发射设备型号核准证/省级或以上权威检测机构CNAS证书）；
供电电压：220VAC或24VDC；
工作温度范围：-30⁰C至70⁰C；保存温度：-40⁰C至70⁰C；
数据传输方式：4G网络，有线网，WIFI；
雷达本地存储大小：≥2T；本地最大存储时长:≥2年(保存原始回波数据):
测流时间间隔:可配置（默认半小时)；
覆盖面积:≥400m×400m；
测量河流宽度:≥30m且不高于500m；
距离分辨率:5m至30m:
流速测量范围:2.0cm/s-500cm/s:
表面流速分辨力:优于2.0cm/s；
具有往复流的流量探测能力(能实现正负流量探测)；
所投的水文雷达产品通过国家无线电管理要求。所投产品持有由工业和信息化部颁发的覆盖所投产品型号的《无线电发射设备型号核准证》。（提供有效的核准证复印件及工业和信息化部无线电型号核准查询官方网站的查询结果截图加盖公章。截图应包含查询网址、证书编号、设备型号、核准状态等关健信息。）
(15)提供不少于5份由所投产品最终使用单位出具的投产使用或验收证明材料扫描件，用以佐证所投产品的成熟度及应用认可度。所有扫描件须内容完整、清晰可辨且真实有效。 
(16)应满足《河流流量测验规范》(GB50179-2015)规定要求。雷达天线要求根据现场河流断面情况及水文特性，调整安装位置及安装角度。信息传输及供电线路敷设根据现场情况确定，确保线路均在最高水位以上，避免冲刷、侵蚀。调试安装供电及信息传输设备确保信号收集及稳定传输。
2、遥测终端机
(1）工作电压:10~30VDC:
(2)值守电流: ≤2mA@12VDC(值守时关闭液晶，则值守电流≤1mA@12VDC); 
(3)工作电流:≤50mA@12VDC(含通信设备)； 
(4)工作温度范围:-30℃~70℃:保存温度范围:-40℃~70℃;
(5)工作湿度:<95%RH; 
(6)平均无故障时间MTBF:≥100,000小时；
(7)通信接口:5个串行口(4个RS-232,1个RS-485); 
(8)存储空间:≥128Mbit; 
(9)电源输出:6路12VDC(0~10A);
(10)开关量输入:13路； 
(11)数字输出:2路D0,1路OC；扩展接口:1)模拟输入:8路单通道(4路差分)，2)数字输入:8路，3)开关量输入:8路，4)电源输出:1路(24V/12V/5V可选)，5)通信口:1个RS232, 1个RS485。  
(12)远程升级:设备可以远程进行程序功能升级。 具有自恢复电路，能够解决因雪崩失效引起的设备死机且看门狗无法工作的情况；为保证雨量采集精度，要求电路设计具有采集信号消除干扰功能；符合水文通信数据传输公约；具有自报、应答、自报加应答三种工作模式，可灵活自动调整；支持休眠唤醒，具有掉电数据保护功能；可采集的遥测参数:雨量、水位、图像、流量、蓄电池电压、风向、风速、气压、空气温湿度、水温、水质、泉流量等水文、气象和水质信息；通信方式:可同时接入4G网络和北斗卫星两种通信设备，并实现主备通信模式。
3、信息屏蔽器
额定电压12V;最大连续工作电压18V;应用RS232;保护脚1~ 9脚.最大容通电流340A.动作时间<10ns.电容<30pF。 
4、通信模块
网络支持全网通(4G/3G/2G)、有线公网； 
串行数据接口:具备2个以上串口，其中通讯串口≥1个(可选RS-232/RS-485/RS-422/TTL);支持PPP、TCP/IP协议栈； 
通讯方式:支持透明TCP/UDP/SMS,DDP+TCP/UDP/SMS等多种通讯方式。 
数据通道:支持多通道同时在线、数据和短信通道互备份、数据和数据互备份。
定时上下线:支持定时上下线功能，可通过电话、短信、数据等方式唤醒设备上线。
工作电压：支持至少10~15V DC:值守电流:≤50mA:
5、短传模块:工业级应用设计；采用高性能工业级芯片；采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离；宽电源输入(DC5~36V);WDT看门狗设计，保证系统稳定；
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护；电源接口内置反相保护和过压保护；天线接口防雷保护；提供标准RS232和标准RS485(或RS422)接口，可直接连接串口设备；可定制TTL电平串口，可定制ADC；智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态；使用方便，灵活，多种工作模式选择；支持串口软件升级；支持LoRa无线短距离数据传输功能，具有自组网能力；具备中继路由和终端设备功能；65000个节点(典型个数300个）；广播发送或目标地址发送模式可选：提供5路1/0，可实现3路模拟量输入、2路数字量输入输出；兼容2路脉冲机。 
6、压力式水位计:4~20mADC两线制电流输出；采用数字温度补偿及非线性修正技术；具备RS485通讯接口或HARTⓇ协议(可选):支持组网应用:全不锈钢结构设计。

	19
	自动化数据采集仪
	通道数:8;量程:频率400Hz~5000Hz; 温度-40℃~60℃;精度:频率≤0.2Hz;温度≤0.5℃:分辨率；频率0.1Hz;温度0.1℃; 具备混合式测量功能，具备抗电磁干扰能力，工作温度-40℃~80℃。供电方式与GNSS共用。

	20
	集中式存储（SAN）
	面向核心数据库、实时数据引擎，提供高性能块存储服务，支持FC/iSCSI/NVMe等多协议接入，交付低延时、高IOPS读写能力；采用全冗余控制器架构与多重数据保护机制，支持对称双活与远程容灾复制，保障核心数据零丢失与业务连续运行。

	21
	渗压计
	振弦式，量程0.35MPa,非线性度:直线≤0.5%F.S.,多项式≤0.1%F.S.; 
分辨力0.025%F.S.工作温度-40℃~80℃; 

	22
	ABS测压管
	ABS材质，管径外径63mm,壁厚4.5mm,由透水管和导管组成。透水管可用导管管材加工制作，面积开孔率宜10%~20%(呈梅花状分布，排列均匀和内壁无毛刺) 

	23
	四芯屏蔽电缆
	4芯，芯线材质:镀锡铜丝，双绞屏蔽电缆，符合国标要求。 

	24
	电缆保护管
	热镀锌钢管，外径48.3m,壁厚3mm,含线管固定配件。

	25
	直立式水尺
	⑴类型:搪瓷/不锈钢水尺(红蓝相间，符合国标)，矮桩形式
⑵量程:1米~2米或更长，可拼接
⑶分率:1cm
⑷水准点联标:从国家高程点引至新建的水准点
⑸水尺规格:1000m×80mm
⑹必要配件:混凝上基础、支架配件、加厚PVC立柱、镀锌钢管桩等

	26
	RTU
	⑴工作模式:支持自报式、查询-应答式及兼容式
⑵通信方式:支持4G全网通、支持北斗卫星通信、VHF扩展、具备一站多发功能
通信协议:支持《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)
⑶数据存储:内置大容量固态存储器(≥8MB)，支持现场/远程读取
⑷接口类型:至少3路RS485、3路RS232、4路4~20mA、4路D1、4路D0
⑸功耗要求:静态值守电流<0.5mA@12V;工作电流<50mA@12V
⑹定位功能:内置GPS/北斗,水平定位精度≤2.5m(CEP50)
⑺配置方式:支持本地液晶、蓝牙APP、远程平台配置及固件升级
⑻工作温度:-40°C ~+75°C
⑼防护等级:不低于IP68

	27
	全自动雷达波设备
	1、雷达传感器
流速测量精度:不低于±0.03m/s; 流速测量范围:不低于0.2~18m/s; 流速测速原理:多普勒频移技术； 流速采样速率:5次/秒；最大测程:100m; 波束宽度:12⁰: 测速历时:5~100s: 
工作温度范围:≥-30℃~+70℃; 保存温度范围:≥-40℃~+70℃; 
传感器数据模式:具有3种模式，可进行设置；包括当前(瞬间) 流速；设备ID-强度-平均时间-当前流速-当前平均流速-前一个平均流速；设备ID-当前流速-当前滑动平均流速； 
防护等级:≥IP68
2、步进电机及转动轮子
行驶速度0~60m/分钟； 爬坡角度:大于30度定位精度:不低于0.5%; 
无线频率:约470MHz(免频率许可)； 通信距离:≥1000m 
移动式充电触点:停泊点:利用固定在墙面的弹簧探针，实现停泊和自动充电。每次完成测流返回室内停泊点时，弹簧探针与强磁芯体吸合，复位起点距；雷达波定位测验流速仪应对准测量断面选择合活的角度安装。 雷达测速仪波束应对准测量断面内有代表性的测验点以便获得较接近实际的数据。 安装测速仪时注意水流流向。
3、测流控制器
测站遥测数据终端(RTU)应集数据采集、处理、 传输、监控于一体，具有功能强、可靠性高等特点。 基本条件符合“SL/T180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机”和“SL149-2013水文数据固态存收集系统通用技术条件”。 接口配置:标配雨量脉冲接口、12位并行数字口、 RS485/SDI-12串口；≥12位高精度模拟量输入(4~20mA/1~5V,误差≤0.05%);≥4路开关量输出、≥3路标准RS-232C通讯口，支持多信道主备自动切换。 
存储与数据读取:非易失性存储≥2M,可存储超1 年采集数据；支持本地U盘/电脑读取、中心站GPRS远程下载。 
功耗与运行控制:静态工作电流≤2mA,支持微功耗休眠、多方式唤醒；支持本地/远程参数配置、编程设模式、远程诊断及程序升级，软硬件看门狗异常自恢复。 
通讯与时序可靠性；支持短信召测、远程拨号唤醒查询；内置实时钟多信道自动校时；平均无故障时间≥25000h,可无人值守长期稳定运行。 
技术指标: 工作电压:标称12VDC(11-18VDC); 工作电流:待机时小于2mA;工作时小于10mA(LCD关闭)； 高精度实时时钟，年误差小于5分钟； 控制器内存容量:64M,U盘数据下载； 机箱内部包含信号避雷器； 
工作温度范围:≥-25℃~+70℃(带液晶)，≥-40℃~+70℃(不带液晶)含300米配电电缆。
4、通信模块
支持全网通(4G/3G/2G)、北斗通信、有线通信； 串行数据接口:具备2个以上串口，其中通讯串口≥1个(可选RS-232/RS-485/RS-422/TTL); 支持PPP、TCP/IP协议栈； 
通讯方式:支持透明TCP/UDP/SMS, DDP+TCP/UDP/SMS等多种通讯方式。 
数据通道:支持多通道同时在线、数据和短信通道互备份、数据和数据互备份。 
定时上下线:支持定时上下线功能，可通过电话、 短信、数据等方式唤醒设备上线。 
工作电压:支持至少10~15VDC; 值守电流:空闲≤50mA; 
5、测流软件平台
设置功能:可进行站号、增量随机自报限值、定时报段次、测站时钟、水位基值等设置。 数据采集功能:有多种(开关量、数字量、模拟量等)传感器接口，能自动采集水位信息。 固态存储功能:按照测站不同观测时段的要求，实时存贮测站水雨情数据。数据存储格式应满足《水文资料整编规范》的要求。 
具有多种通信接口:可选用GSM/GPRS/卫星通信中的任意两种组成主备式数据通信传输网，当主信道发送失败时，可自动切换到备用信道发送，可支持向4个分中心发送数据。 
具有事件或定时自报、定时或随机查询应答等工作方式。 
具有“加报”功能:在一定时间隔内，当水位变化或雨量变化超过设定值时主动启动通信链路发送。 具有现场和远地编程功能:可在现场和远地设置工作参数，改变测站数据传输路径。 
响应召测功能:根据中心站发送的召测指令，将测站采集的当前值，或过去的记录值，或所有已存储的数据通过指定的信道或指定的路径发送。 具有工况报告功能。投标涉及的水文雷达产品通过国家无线电管理要求，持有由工业和信息化部颁发的覆盖所投产品型号的《无线电发射设备型号核准证》。(提供有效的核准证复印件及工业和信息化部无线电型号核准查询官方网站的查询结果截图加盖公章。截图应包含查询网址、证书编号、设备型号、核准状态等关键信息。) 
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	展示屏
	85英寸商用液晶显示屏，16:9 
4K分辨率3840×2160;亮度≥350cd/m2,可视角度≥178⁰;配备HDMI2.0、USB、网口、RS232 串口，支持后台集中控制；支持7×24小时不间断运行；适配水雨情、视频监控画面展示；支持壁挂安装，具备过流、过压保护，原厂整机质保。
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	系统集成
	系统集成聚焦水位计与式视频监视硬件设系统集备，实现硬件设备与己有平台的无缝对接；将采集的数据按照用户要求接入现有平台系统；建立完善的设备运维管理体系，实行定期巡检、校准养护、故障应急及备件保障一体化管理。
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	NAS存储
	承载非结构化数据，支持CIFS/NFS/FTP等主流文件协议，提供高性能文件共享与全局统一命名空间；支持PB级容量弹性扩展，内置文件快照与异步复制，兼容NDMP备份协议，满足海量文件的存储、共享与归档需求。
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	视频测流设备
	1、视频测流不低于400w像素
设备出厂完成内参标定，再根据实际场景完成外参标定，构建世界坐标系
经过畸变矫正，全焦段无畸变
视频压缩:支持H.265/H.264/MJPEG 
支持ONVIF、ISAPI、GB/T28181接入
电源供应:DC:12V+20% 防护等级:≥IP66 
符合智能边缘计算网关适配要求
2、智能边缘计算网关
CPU:不低于4核64位处理器，主频≥1.9GHz; 内存:≥4G 
基础存储:≥1T 支持市电及太阳能供电系统； 
终端机满足《水文自动测报系统设备遥测终端机SL180-2015》 数据传输遵循《水文监测数据通信规约SL651-2014》数据传输符合《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》 
路由模块:支持有线+4G全网通+Wi-Fi双模冗余，内置VPN组网功能
电源控制模块:支持远程控制，具备状态反馈功能
显示模块:7英寸嵌入式串口屏，支持触摸
数据展示模块:水文信息(水位、流速、流量等)；工况信息(设备在线情况、CPU使用率等) 
RS485接口:带4个4P凤凰端子，带12V供电
网络接口:1个WAN口+2个LAN口+1个ETHO口(支持内外网共存) 
提供不少于5份由所投产品最终使用单位出具的投产使用或验收证明材料扫描件，用以佐证所投产品的成熟度及应用认可度。所有扫描件须内容完整、清晰可辨且真实有效。 
产品经过水利部设立的水文仪器检测中心检测，并提供符合产品技术参数的检测报告。
3、视频测流系统平台功能
视觉测流系统是测站水位、流速、流量监测数据展示终端和分析平台，系统支持私有化部署，系统功能包括GIS一张图、站点管理、实时视频展示、历史数据回溯、手动加测、流量超限预警、设备离线报警等功能。 (可提供CNAS或CMA盖章的功能检测报告)； 支持GIS一张图，展示站点位置、最新的数据、设备状态及告警信息，支持自定义水位、流速、流量告警阈值: 实时测流数据监测:支持实时视频查看，实时测流数据展示； 支持成果数据管理:支持年/月水量数据统计，单次测验数据按照《图像识别法河流流量测验规范》 T-CHES99-2023中要求的数据格式导出，支持批量流量成果数据导出，批量测速线数据导出； 历史数据分析:支持历史测次的视频回溯查看和下载，历史测次的表面流速数据展示，历史测次的断面图展示； 支持断面数据管理:支持断面数据导入、导出，历史断面管理和对比分析，在线更新断面数据到设备端支持手动加测:选取需要加测时间和对应时间水位数据，支持选择某个断面进行加测，可根据需要进行调整视频时长； 支持站点基本信息管理，展示站点详细信息，支持站点基本信息修改、河流水系、水位信息等； 支持设备管理，支持设置不同水位级下休眠，支持补光灯常开、常闭、即开即用三种工作模式；支持北斗模块设置、外接水位计设置；测流设备支持多设备同时计算，支持根据水位/时间路由规则选择对应的设备输出结果； 成果数据支持《水文监测数据通信规约SL651-2014》《SZY2 06-20 16水资源监测数据传输规约》 向第三方平台传输，支持数据自动补发功能； 支持权限分配及用户管理。

	32
	分布式存储（分布式文件）
	面向三维模型库、工程仿真文件、高清场景素材、AI训练数据集等大文件场景，提供高性能文件级存储与共享服务；原生支持CIFS、NFS、FTP、POSIX标准文件协议，搭载自研并行文件系统，实现多节点高带宽并行读写；提供全局统一命名空间，支持PB级容量平滑横向扩展。
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	分布式存储（分布式对象）
	承载全生命周期历史数据、运行日志、影像资料、归档数据集等海量非结构化数据，兼容Amazon S3、OpenStack Swift主流对象接口；针对海量小文件做读写优化，支持EB级弹性扩容，内置数据生命周期管理、冷热分层存储与多副本保护机制；可无缝对接云原生应用与大数据分析平台。
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	备份设备
	构建定时备份、CDM副本管理、CDP连续数据保护多层次数据保护体系，覆盖全场景数据保护需求；兼容数据库、文件、虚拟机等多类型数据源，支持即时挂载恢复与任意时间点数据回退；内置容灾复制与自动数据校验，保障数据安全可靠与业务快速恢复。
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	无线通讯模块
	(1)类型:工业级4G/5G路由器
(2)能力:支持将摄像机高清视频流稳定回传至监控中心
(3)信号:支持4G全网通(或5G),确保在偏远河道区域网络覆盖。
(4)接口:至少2个千兆RJ45网口。 
(5)防护等级:≥IP65,适应室外环境。
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	智能摄像机
	(1)可见光通道:400万像素，1/1.8英寸CMOS； 最大60倍光学变倍；支持光学透雾、电子防抖
(2)云台性能:水平0⁰~360⁰连续旋转，垂直-45⁰^60⁰旋转，监控范围无死角
(3)智能功能:区域入侵
(4)防护等级:IP67 
(5)功率:50~100W 
(6)工作温度:-40℃+60℃ 
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	硬盘录像机
	(1)容量:2TB。 
(2)类型:监控级硬盘，支持7x24小时连续写入。 
(3)接口:SATA III 
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	视频AI分析包
	前端智能摄像头通过本地AI芯片，预先划定岸线保护红线，实时采集画面并智能分析，监测岸线轮廓，定时传输照片至平台。
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	安装支架
	(1)材质:热镀锌钢材或304不锈钢，防腐耐用
(2)承重:需与所选摄像机重量匹配，确保稳定。
(3)接口:标准安装接口，支持壁装、吊装、柱装等多种方式
(4)防护:配套防水、防锈紧固件


注：供应商可针对采购设备清单中的一项或多项设备报价，但须提供能够证明其产品满足或优于设备要求参数的证明文件。
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